**2017年桂源电网有序用电方案**

根据桂东电力公司《2017年桂东电网有序用电方案》中《2017年桂东电网超计划用电限电序位表》及贺州供电局《2017年贺州供电局有序用电方案》中《2017年贺州网区有序用电方案明细表》分配的错避峰、限电指标，为在电力供应不足的情况下，做好桂源电网有序用电工作，特制定本方案，确保全年桂源电网电力供需平衡。

在实施错避峰、限电时，按照《2017年桂源电网有序用电序位表》执行，见表如下：

**2017年桂源电网有序用电序位表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **变电站** | **线路名称** | **线路负荷（MW）** | **备注** |
| 1 | 道石站 | 城道线 | 0.57 |  |
| 2 | 道石站 | 道南线 | 2.8 |  |
| 3 | 贺街变 | 螺桥线 | 1 | 闽鑫砖厂、闽东贵砖厂、金石粉体等 |
| 4 | 高洞变 | 古园线 | 0.58 | 闽商矿业 |
| 5 | 新村变 | 新北线 | 0.36 | 新辉瓷厂  园林瓷厂 |
| 6 | 仁义变 | 大桂山线 | 1.8 | 金顺矿业、金州矿业、福安矿业等 |
| 7 | 铺门变 | 中华线 | 1.4 | 贺福砖厂 |
| 8 | 蔗区变 | 保福线 | 3.3 | 长龙砖厂  保福红砖厂 |
| 总计 |  |  | 11.81 |  |

**说明：**

1、保证城乡居民、学校、医院、党政军机关及其他涉及国计民生的重要单位用电；  
2、保证重点企业生产和重点工程建设用电；  
3、限制高耗能、高排放企业和产能过剩行业企业用电；

4、《2017年贺州网区有序用电方案明细表》错避峰、限电指标为10kV城道线、道南线。

5、《2017年桂东电网超计划用电限电序位表》错避峰、限电指标8MW。

6、错避峰、限电时按表中所列序号的先后顺序执行。

贺州市桂源水利电业有限公司

2017年3月7日